Тест по теме “Контроллер машиниста КМ-84 Электровоза ВЛ-80”.

1.Главный переключатель служит для…?

а) Управления электровозом в тяговом режиме.

б) Подачи команд на изменения направления движения электровоза.

в) Управления электровозом в режиме реостатного торможения.

2.Сколько кулачковых контакторов: главного переключателя?

а) 5.

б) 10.

в) 15.

3.Для чего предназначен контроллер машиниста?

а) Для управления режимами работы электровоза.

б) Для отключения силовых цепей тяговых двигателей.

4.Позиция РВ главного вала обозначает…?

а) Ручной пуск.

б) Фиксация пуска.

в) Ручное выключение.

5.Номинальное напряжение постоянного тока?

а) 20 В.

б) 30 В.

в) 50 В.

Ответы к тесту по теме “Контроллер машиниста КМ-84 Электровоза ВЛ-80”.

1-а

2-б

3-а

4-в

5-в